上位机按键设定：

1. 空格（Space）：清空界面和采样点。·
2. Escape：退出触摸校准/全屏模式。·
3. Enter：结束采样并分析结果/重新开始采样。·
4. Ctrl + A：全屏显示。·
5. Ctrl + C：召唤屏幕参数框。·
6. Ctrl + T：测试输入100个随机点。·
7. Ctrl + H：开始触摸校准。·
8. Ctrl + M：召唤菜单栏。·